

**NAT Estatico**



**Criptografia**

**Instituto Tecnologico de Chihuahua II  
Alejandra Lechuga Rangel  
15551434  
ISC  
Criptografia**



Contenido

# NAT Estático

Mapea una dirección IP privada con una dirección IP pública de forma estática. De esta manera, cada equipo en la red privada debe tener su correspondiente IP pública asignada para poder acceder a Internet. La principal desventaja de este esquema es que por cada equipo que se desee tenga acceso a Internet se debe contratar una IP pública.

Router(config)# ip nat inside source static 192.168.1.6 210.0.0.1

Router(config)# interface fastEthernet 0/0

Router(config-if)# ip nat inside

Router(config)# interface serial 0/0

Router(config-if)# ip nat outside